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	FICHE ANALYSES OLED
	Version : 1

	
	
	Responsable :
	RF



	[bookmark: _Hlk217038867]Paramètres de base
	 

	Matière sèche
	☐
	Paramètres organiques
	

	Perte au feu
	☐
	Hydrocarbures halogénés volatils (HHV)
	☐
	Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) (y compris benzène)
	☐
	Hydrocarbures C5-C10
	☐
	PCB
	☐
	HAP (y compris Benzo[a]pyrène)
	☐
	Hydrocarbures C10-C40
	☐
	Carbone organique total (COT400)
	☐
	Cyanure total
	☐
	PFAS (16 selon OFEV)
	☐
	Paramètres élémentaires (en mg/kg MS)
	

	Mercure (Hg)
	☐
	Arsenic (As)
	☐
	8 éléments : Antimoine (Sb), Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Chrome total (Cr), Cuivre (Cu), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
	☐
	Chrome VI (Cr-VI) sur lixiviats solides
	☐
	Lixiviat (CO2/H2O) (en mg/L)
	

	11 éléments : Aluminium (Al), Baryum (Ba),
Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chrome total (Cr), Cuivre
(Cu), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Etain (Sn)
	☐
	Arsenic (As)
	☐
	Mercure (Hg)
	☐
	Chrome VI (Cr-VI)
	☐
	Sels solubles (fraction soluble)
	☐
	Ammonium (NH4+)
	☐
	Azote ammoniacal (NH4-N)
	☐
	Fluorures (F-)
	☐
	Nitrites (NO2-)
	☐
	Sulfites (SO32-)
	☐
	Sulfures (S2-)
	☐
	Phosphate (PO43-)
	☐
	Carbone organique dissous (COD)
	☐
	Cyanure libre (CN-)
	☐
	pH 
	☐




Merci de regrouper sur la même fiche uniquement les échantillons dont les paramètres d’analyses sont IDENTIQUES




























































	Informations sur le dossier

	Date de prélèvement
	 

	Heure de prélèvement
	 

	Numéro de dossier
	 

	 

	Nom de l'échantillon
	Type d'échantillon/Matrice
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